# Instalación de lector de huellas digitales

## Lector de huellas digitales U.are.U 4500

1. Instalar los drivers correspondientes (4500\_wbf\_driver\_5.0.0.5\_rs3)
2. Enchufar el lector a la computadora
3. Abrir el Administrador de dispositivos y localizar el lector dentro de la categoría “Dispositivos biométricos”
4. Actualizar el controlador utilizando la opción “Buscar controladores en mi equipo” y luego “Elegir en una lista de controladores disponibles en el equipo”. En la lista, seleccionar “Lector de huellas digitales, U.are.U ® 4500”. Prestar atención a no seleccionar el que termina con (WBF)